市面上所有的windows正版系统包括WINXP/WIN7/WIN8/WIN10均自带驱动，直接将设备开机，连接USB到电脑，即可自动安装好驱动，直接打开软件就可以使用。

针对部分用户安装的是深度精简版的GOAST系统，需要手动安装驱动和补齐精简掉的有用系统文件。方法如下：
1.将设备开机，连接USB线连接到电脑。连接好后，在30内按下设备第四个按键。
2.双击该目录下‘双击安装驱动.bat’文件，一直点下一步，直到安装完成。
对电脑较为熟悉的朋友也可对应系统版本点击不同的安装文件进行安装，如：VCP_V1.5.0_Setup_W7_x64_64bits适合WIN7 64位系统安装。

确认安装是否成功方法：保持设备开机连接电脑，电脑上操作：鼠标右键我的电脑-设备管理器-端口，查看是否有COM3且无感叹号。如有COM3，则说明驱动安装成功。